

SCHEDA TECNICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifiche tecniche** | **FORZA e TEMPO** | **VULCANO** |
| **Telaio** | In lega di alluminio | In lega di alluminio |
| **Peso Totale** | 14,8 kg taglia M | 14,8 kg taglia M |
| **Portata massima** | 120 kg | 120 kg |
| **Taglie disponibili** | S 46 - M 52 - L 58 | S 46 - M 52 - L 58 |
| **Colori** | Nero - Verde - Arancione | Nero - Verde - Arancione |
| **Trasmissione** | A cinghia VEER, in fibra di carbonio | Catena |
| **Cambio** | Unico rapporto | Sram Apex 1x11 |
| **Corona anteriore** | 45 T, in lega di alluminio | 42 T, in lega di alluminio |
| **Pignone posteriore** | 19 T, in acciaio | 11-36 T, in acciaio |
| **Pedivelle** | 170 mm | 172,5 mm |
| **Reggisella** | FSA | FSA |
| **Manubrio** | A scelta tra dritto e rialzato | A piega gravel |
| **Freni** | Anteriore e posteriore Raicam Ridge idraulici a disco a 2 pistoncini | Anteriore e posteriore Sram idraulici a disco a 2 pistoncini |
| **Ruote** | Vision | Vision |
| **Tipo ruote** | Alluminio Vision Team 30 Disc (di serie) / Carbonio Vision Metron 40 SL Disc (optional) | Alluminio Vision Team 30 Disc (di serie) / Carbonio Vision Metron 40 SL Disc (optional) |
| **Coperture** | 700x35 CST | 700x35 Vittoria |
| **Batteria** | 36 V 250 Wh + 250 Wh | 36 V 250 Wh + 250 Wh |
| **Tipo di celle** | Samsung 18650-35E | Samsung 18650-35E |
| **Motore** | Brush-less DC, FSA 250 W | Brush-less DC, FSA 250 W |
| **Coppia max** | 42 Nm | 42 Nm |
| **Velocità massima con assistenza** | 25 Km/h | 25 Km/h |
| **Livelli di assistenza** | 4+1 | 4+1 |
| **Funzione Boost** | A richiesta, mediante pulsante | A richiesta, mediante pulsante |
| **Autonomia massima** | 90-100 km | 90-100 km |
| **Autonomia massima con Range extender** | 180-200 km | 180-200 km |
| **Tempo di ricarica** | 4 h | 4 h |
| **Portapacchi** | Opzionale | Opzionale |
| **Cavalletto** | Opzionale | Opzionale |
| **Luci** | Led anteriore e posteriore, ricaricabili via USB | Led anteriore e posteriore, ricaricabili via USB |
| **Bulloneria** | Acciaio inox | Acciaio inox |
| **Note generali** | L'autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e del percorso effettuato | L'autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e del percorso effettuato |

NB I prodotti disponibili per la vendita cambiano frequentemente e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere disponibili solo in quantità limitate.

Tutte le informazioni sui nostri prodotti, compresi i prezzi, sono accurate e aggiornate. Tuttavia, ci possono essere occasioni in cui il Sito Web contiene errori e imprecisioni in materia di dimensioni, colore, disponibilità di magazzino o altre questioni, per le quali non si accetta alcuna responsabilità. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e di aggiornare le informazioni sul prodotto in qualsiasi momento. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento.